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Российская Федерация
ДУМА
СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

31.10.2024г.                                                                                                 № 78

		с. Сосновка

О внесении изменений в Решение Думы сельского поселения Сосновского муниципального образования от 26.11.2015г. № 352 «Об утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Сосновского муниципального образования Усольского района Иркутской области»»


Руководствуясь статьей 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положение о составе, порядке подготовки и утверждении нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Сосновского муниципального образования Усольского района Иркутской области, утвержденными постановлением администрации сельского поселения, Уставом Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, Дума Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,
РЕШИЛА:
1. Раздел «Термины и определения» Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Сосновского муниципального образования, утвержденных Решением Думы №352 от 26.11.2015 года (далее – Местные нормативы), дополнить абзацами следующего содержания: 
«Велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.
Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом.
Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.
Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.»
2. [bookmark: _Hlk180415890]Раздел VI. Главу 9 Местных нормативов дополнить следующим абзацем: 
«При подготовке проектной документации применительно к объектам транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог федерального, регионального, местного значения в границах Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.»
3. Раздел VI. Главу 10 Местных нормативов дополнить следующим абзацем: 
«Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов.
Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.
Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» составляет в среднем 0,16 км на кв.км в застроенной, планируемой к застройке территории.
Расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения Новомальтинского сельского поселения не нормируются.
Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедов, указанных в таблице № 8.1. 
Таблица 8.1. Расчет интенсивности движения велосипедов
	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях) авт/ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел/час
	70
	50
	30
	20
	15


Размещение велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и согласовывается с местными органами управления.
Устройство велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия движения велосипедистов. Обустройство автомобильной дороги велосипедными дорожками не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.
Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек. 
Расчеты показателей велосипедных дорожек рассчитаны на основании следующих нормативно-правовых актов: 
- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20.
- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр, 15 N 1206-ст.
- Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованных Минтрансом России 24.07.2018 (одобренных протоколом Научно-технического совета открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" от 25 апреля 2017 г. N 2 и Межведомственным координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ-Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» 5 октября 2017 года).
Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношении интенсивностей дорожного движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице №3.1 «Расчет интенсивности движения велосипедов».
Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч), согласно требованиям ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20
Таблица №8.2. «Расчет интенсивности движения велосипедов»
	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях) авт/ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел/час
	70
	50
	30
	20
	15


В сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см. над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, и на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям – и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длинной соответственно 1,5 и 3м.
Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах. На походах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http//сосновка-адм.рф/.
5. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.

И.о главы сельского поселения 
Сосновского муниципального образования	Е.Ю.Козлова

Заместитель Председателя Думы сельского поселения
Сосновского муниципального образования                                      Г.М.Пермякова
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